**Статья № 7 от 22.03.2022 г. «Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования»**

За истекший период 2022 года на территории Кумылженского района произошло 8 пожаров. За аналогичный период прошлого года (далее АППГ) произошло 3 пожара. На пожаре погиб 1 человек (АППГ – 0), травмирования людей не допущено.

Так за март 2022 г. на территории Кумылженского района произошло 3 пожара в жилом секторе. Причинами данных пожаров послужило нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов, а именно недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки - расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома.

Хочется довести до жителей Кумылженского района основные причины «печных» пожаров, рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления.

**Основные причины "печных" пожаров:**

Во-первых, нарушение правил устройства печи:

- недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки - расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома.

Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи:

- розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;

- использование дров, длина которых превышает размеры топки;

- перекаливание печей;

- оставленные открытыми дверки;

- сушка одежды или других предметов вблизи очага.

**Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления:**

Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.

Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.

Печь обязательно должна быть белой это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

Уважаемые граждане просим Вас соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации газового, печного и электрооборудования, не курить дома и в помещениях. Не оставляйте без присмотра детей, а также пенсионеров от действий которых может произойти пожар.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо вызвать пожарную охрану по телефону «112» - для операторов мобильной связи, «01» - для стационарных телефонов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дознаватель ОНД и ПР по Клетскому,  Кумылженскому и Серафимовичскому  районам УНД и ПР ГУ МЧС России  по Волгоградской области  капитан внутренней службы |  | Парсанов М.Ю. |